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ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области на 2018 – 2039 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 26, п.5.1;

Постановление правительства РФ от 14.06.2013 № 502 " Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Устав муниципального образования Арсеньевский район;

В соответствии с Генеральным планом МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области;

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов сбору и вывозу твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. 

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО

МАНАЕНСКОЕ АРСЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2039 ГОДЫ
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области на 2018-2039 годы (далее - программа)

	Основание для разработки Программы
	- Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 26, п.5.1;

- Постановление правительства РФ от 14.06.2013 № 502 " Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".
- Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»
- Устав муниципального образования Арсеньевский район;
- В соответствии с Генеральным планом МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области;

	Заказчик Программы
	Администрация Арсеньевского района Тульской области.

Арсеньевский район, с. Арсеньево, ул. Папанина, д. 6

	Разработчик Программы
	ИП Миленина В. А.

г. Михайловск, ул. Полеводческая 6, 55

	Цель Программы
	Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения

	Задачи Программы
	- реализация Генерального плана МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области;
- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Важнейшие целевые показатели Программы
	- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета; 

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;
- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

	Сроки реализации Программы
	2018-2039 гг.
I этап 2018-2024 гг.
II этап 2025-2030 гг.
III этап 2031-2039 гг.

	Объемы и источники 

финансирования Программы

	Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2018-2039 годы составляют – 90254,4 млн. руб.,

в том числе по годам:
2017 – 2025 - 8254,4 млн. руб;

2026 – 0,0  млн. руб;

2027 – 4,0  млн. руб;

2028-2031 – 78,0 млн. руб;
из них:

- средства бюджета Тульской области – 85290,41 млн. руб.;
 - средства местного бюджета 4964,0– млн.руб

- внебюджетные средства – 0,0 млн. руб.,

в том числе:
Водоснабжение – 13,4 млн. руб.,

Водоотведение – 70,0 млн. руб.,
Газоснабжение – отсутствуют.,

Электроснабжение – отсутствуют.,

Теплоснабжение – 3,2 млн. руб,

сбор и вывоз ТБО – 3,62.


ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области, является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области представляет собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области. Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области поселения являются: 

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области базируются на следующих принципах:

· системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;  

· комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными). 

Сроки и этапы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области разрабатывается на период до 2039 года. 

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области не выделяются:

-2018-2039гг.
Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.  

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального: 
Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.  
Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.  
Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.  

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: 

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры района;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы; 

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;  

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов; 

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы; 

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям: 

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор количественно измерен; 

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

В частности, программа является: 

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития систем коммунальной инфраструктуры, так как позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, так как позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, так как позволяет выявить первоочередные задачи в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере; 

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков. 

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей; 

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы; 

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на период 2017-2039 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. 

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.  

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.  Теоретические аспекты управления сложными организационно-экономическими системами, к которым относится и жилищно-коммунальное хозяйство, основанные на концептуально – методологическом подходе с использованием программно-целевого подхода, в современной практике управления остаются практически неизменными. 

В настоящее время определяющее значение приобретает способность органов местного самоуправления осуществлять управленческие функции на основе долгосрочных прогнозов и стратегии развития. Наиболее перспективными направлением при разработке региональных и муниципальных программ развития является использование комплексного межотраслевого подхода, а также рассмотрение коммунальной инженерной инфраструктуры как самостоятельного ресурса развития территорий. В связи с этим практические аспекты разработки и применения системы индикаторов развития инженерной и коммунальной инфраструктуры территорий является весьма актуальными.  

Программа комплексного развития систем инженерной коммунальной инфраструктуры в стратегической перспективе должна быть направлена на решение следующих задач:

 - создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

 - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования; - развитие рынка недвижимости на основе объектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов.   

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО  МАНАЕНСКОЕ АРСЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Население и организации МО Манаенское обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, индивидуальным теплоснабжением, электроснабжением, сбором и вывозом твердых бытовых отходов. 

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудования, находящееся в собственности на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.
Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

	Ресурс, услуга
	Организация -поставщик ресурса
	Собственник имущества
	Система расчетов с населением за ресурс

	Электроснабжение
	ПАО «МРСК Центра» «Тулаэнерго»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Теплоснабжение
	ООО «АГК-Арсеньево»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Холодное водоснабжение
	МКП Арсеньевского район «Водоканал»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Водоотведение
	МКП Арсеньевского район «Водоканал»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Газоснабжение
	ООО «Газпром межрегионгаз Тула»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Сбор и вывоз ТБО
	ООО «МСК-НТ» 
	-
	Прямые договора


2.1. Основные показатели системы водоснабжения
Основным источником питьевого водоснабжения МО Манаенское Арсеньевского района являются подземные воды трещинно-карстовых артезианских бассейнов платформенного типа.

Водоснабжение МО Манаенское Арсеньевского района осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения.
Источниками водоснабжения муниципального образования Манаенское являются 13 водозаборных скважин, из которых осуществляется забор воды, ее обеззараживание и подача в сеть. 

По сборным водоводам вода со скважин подается в водонапорные башни и далее в распределительную сеть.

Вода из артезианских скважин имеет высокое содержание железа, не соответствующее нормативным требованиям. В связи с этим возникает необходимость строительства станций обезжелезивания. Ни на одном из водозаборов не установлено станций обезжелезивания. Так же вода имеет высокую жесткость, не соответствующую нормативным требованиям. Вода нуждается в умягчении. 

Строительство водопроводных сетей было начато в 50-х годах, больше половины сетей проложено в 50-70гг., т.е. эксплуатируются уже 40-60 лет. Сети имеют средний износ 85% что сказывается на их высокой аварийности. 
Основной проблемой является повышенное содержание железа в артезианской воде. В этих условиях необходимо основные усилия направить на совершенствование технологий очистки воды и улучшения состояния водопроводных сетей. Для доведения качества питьевой воды до требуемых норм по содержанию железа необходимо строительство станции обезжелезивания. 
В МО Манаенское одна эксплуатирующая организация, предоставляющие услуги по водоснабжению – МУП МО Арсеньевский район «УК ЖКХ».

МУП МО Арсеньевский район «УК ЖКХ» МО Манаенское осуществляет водоснабжение п. Центральный, с. Манаенки, д. Миново, д. Лелюхино, д. Кузьменки, п. Красноселье, с. Сороколетово, д. Б. Голубочки, с. Фурсово, д. Хлопово, с. Араны, д. Песочное. 

Реконструкция существующих водопроводных сетей вызвана крайне аварийным их состоянием и полной загруженностью. Водопровод построен в начале 60-х годов. С ростом объемов жилищного строительства и увеличением общего объема водопотребления по причине износа и маломощностью, соответственно снизилось качество подачи воды.

На сегодняшний день износ инженерных коммуникаций (водоснабжения) составляет 80%, что вызывает аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей. Около четверти основных фондов жилищно-коммунального хозяйства отслужили свой срок полностью.

Протяженность уличной водопроводной сети 34,8 км. из которых около 100 % изношены и требуют срочной замены. Имеющие водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по качеству и количеству воды.
МО Манаенское недостаточно обеспечено ресурсами пресных подземных вод. Отсутствуют утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод. Подземные источники не обеспечивают население водой питьевого качества в достаточном объеме.

Количество действующих подземных скважин не хватает для обеспечения в достаточном количестве питьевой водой жителей, с учетом развивающегося поселения, массовой застройки, увеличением численности населения, также она подлежит переоценке и в отношении качества.

На основании вышеизложенного необходимо провести дополнительные поисково-разведочные работы. Разработать проекты планировки новых территорий и распределить нагрузку на уже освоенные территории. Осуществить перепланировку схем водоснабжения с учетом массовой застройки.

Для качественного и бесперебойного обеспечения данных потребителей водоснабжением необходимо провести ряд мер по ремонту и увеличению мощности оборудования, с учетом перспективы подключения новых объектов капитального строительства и увеличению в связи с этим нагрузки на оборудование и потребляемость ресурса, также определить мероприятия направленные на повышение энергосбережения и энергетической эффективности, с учетом возможного привлечения инвесторов и учитывая долгосрочные параметры развития экономики, прогноз роста тарифов (цен) за портребляемые ресурсы.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.
Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 
Таблица 2 – Показатели системы централизованного водоснабжения
	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Объем поднятой воды
	тыс. м³/год
	140,16

	Принято со стороны 
	тыс. м³/год
	-

	Реализация воды
	тыс. м³/год
	140,16

	Потери воды
	тыс. м³/год
	-

	Общая протяженность сетей
	км
	34,8

	Численность абонентов
	человек
	1922

	Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут чел
	6,9

	Доля населения с водомерными счетчиками:
	
	

	Население
	%
	100

	муниципальные предприятия
	%
	100

	прочие предприятия
	%
	100

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения
	%
	0


Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ до 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. 

Увеличивается воздействие гидравлических ударов при отключениях, при отключении поврежденного участка прекращается подача воды потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 

Тарифы для населения за водоснабжение представлены в таблице 3

Таблица 3 – Тарифы для населения за водоснабжение

Таблица 3 – Тарифы для населения за водоснабжение

	Показатель
	Ед. изм.
	1-е п/г 2026 г.
	2-е п/г 2026 г.
	1-е п/г 2027 г.

	Тариф
	за 1 м³, с НДС
	34,68
	37,75
	37,75

	Срок действия тарифов
	
	01.01.2026 г-30.09.2026 г
	01.10.2026г-31.12.2026 г
	01.01.2027г-30.07.2027 г


При формировании плановых и фактических затрат на услуги по водоснабжению организации используют группировку затрат по статьям себестоимости. 

Составляющими тарифа на услуги по водоснабжении являются:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала;

- отчисления от расходов на оплату труда;

- затраты на ГСМ;

- затраты на энергоресурсы (на электроэнергию);

- расходы на охрану труда;

- расходы на хозяйственные нужды;

- амортизация;

- текущий ремонт (запчасти, материалы);

- услуги сторонних организаций, в том числе дератизация, техобслуживание ККМ, лабораторный контроль, услуги связи, охрана объектов (ЧОП);

- цеховые расходы (расходы по участку транспорт);

- общеэксплуатационные расходы;
- рентабельность.
Технические и технологические проблемы в системе:
- большой процент износа водопроводной сети, вследствие чего возможно вторичное загрязнение питьевой воды.
Существующие и перспективные балансы мощности представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Существующие и перспективные балансы мощности
	 № п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Объем воды

	1
	Поднято воды 
	тыс. м3/год
	140,16

	2
	Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м3/год
	140,16

	3
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс. м3/год
	-

	4
	Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч.
	тыс. м3/год
	140,16

	4.1
	населению
	тыс. м3/год
	116,8

	4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	-

	4.3
	прочим потребителям
	тыс. м3/год
	23,36


В таблице 4 поднятая вода – величина расчетная, так как коммерческие приборы учета на источниках водоснабжения не установлены. 
Тариф на подключение к централизованным сетям водоснабжения не утвержден. Плата за подключение не взимается.
2.2. Основные показатели системы водоотведения
Водоотведение МО Манаенское осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем.

Система водоотведения МО Манаенское развита слабо. Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации работают в основном с перегрузкой, как правило, сточные воды, прошедшие очистку, не соответствуют установленным нормам ПДС и ПДК и отнесены к категории недостаточно очищенных. Большая их часть оказывает негативное влияние на качество воды водоемов.

В МО Манаенское положение усугубляется проблемой использования и хранения навозосодержащих стоков от общественного и личного животноводства.
Показатели системы централизованного водоотведения представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Показатели системы централизованного водоотведения
	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Объем сточных вод
	тыс. м³/год
	116,8

	Общая протяженность сетей
	км
	-

	Количество КНС
	ед.
	-

	Количество очистных сооружений
	ед.
	-

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоотведения
	%
	11


Во   исполнение решения Одоевского межрайонного суда Тульской области, в соответствии с исковым заявлением прокуратуры Арсеньевского района,  администрация МО Арсеньевский район обязана в срок до 1 июня 2025 года создать на территории поселка Центральный Арсеньевского района Тульской области систему очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. 

Однако, доходы местного бюджета, поступившие в 2024 и истекшем периоде 2025 года, не обеспечивают полного финансирования необходимых для исполнения решения расходов на оплату услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на этапе выполнения инженерных изысканий и осуществления архитектурно-строительного проектирования, в связи с чем их оплата за счет средств местного бюджета в 2024 и 2025 году не представляется возможной,  без софинансирования  из бюджетов Тульской области и Российской Федерации. 

Для исполнения указанного решения суда администрацией района 20.02.2025 в министерство жилищно – коммунального хозяйства Тульской области направлено   обращение о включении мероприятий по разработке проектно – сметной документации по созданию на территории поселка Центральный Арсеньевского района Тульской области системы очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения в предусматривающую их финансирование региональную программу, с указанием стоимости проектно-изыскательских работ по итогам запросов коммерческих предложений.

05.03.2025 министерство жилищно – коммунального хозяйства Тульской области в ответ на указанное обращение  администрации района сообщило, что проектирование объекта без гарантии финансирования его строительства за счет субсидий федерального бюджета не имеет смысла, так как требования к проекту ежегодно меняются. Однако, строительство указанной  системы очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения будет включено в перечень объектов, направляемых в федеральные органы исполнительной власти для рассмотрения возможности финансирования за счет субсидий из федерального бюджета. 
Тарифы на водоотведение:
	№ п/п
	Наименование организаций
	 Тарифы в руб. за 1 м3

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год 

	
	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	с 01.10.206 по 31.12.2026
	1-е полугодие
	2-полугодие
	1-полугодие
	2-полугодие

	7
	МКП Арсеньевского района «Водоканал» по  МО городское поселение рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского муниципального района  Тульской области 
	18,07
	18,5
	18,5
	19,04
	19,04
	19,61


2.3. Основные показатели системы теплоснабжения
Теплоснабжение населения в Теплоснабжение в МО Манаенское Арсеньевского района осуществляется: в частных домах от печей и котлов на природном газе, общественных зданий от котельных.
Показатели системы теплоснабжения представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Показатели системы теплоснабжения
	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Установленная мощность котельных
	Гкал\час
	1,118

	Кол-во котельных
	ед.
	3

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,529

	Коэффициент использования мощности котельных
	%
	-

	Общая протяженность сетей (в 2-х трубном исполнении)
	км
	-

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/час
	14,41

	Доля потерь в сетях
	%
	4,6


2.4. Основные показатели системы электроснабжения
Энергоснабжение потребителей МО Манаенское осуществляется «Суворовские электрические сети». Основной вид деятельности – передача электроэнергии.
Энергоснабжение осуществляется от Тульской энергосистемы через ПС№1 кВ, все села электрифицированы. Поставка электроэнергии осуществляется в полном объеме.
На территории МО Манаенское имеется 9 трансформаторных подстанций на 10/04 кВ. Предполагаемые проектируемые электрические нагрузки по МО Манаенское для сельскохозяйственного производства и жилищно-коммунального сектора рассчитаны по удельным нормам потребления. Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии. Дополнительных ТП не требуется. Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
Показатели системы электроснабжения представлены в таблице 7.
Таблица 7 - Показатели системы электроснабжения
	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Количество абонентов, получающих услуги электроснабжения
	человек
	1922

	Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума
	%
	50

	Протяженность линии электропередач
	км
	25


В настоящее время в МО Манаенское проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее: 

- твердые отходы и выбросы в атмосферу от эксплуатации автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающей организации; 

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в МО Манаенское показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов электроснабжающего предприятия.

Воздействие системы электроснабжения МО Манаенское на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. 

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию представлены в таблице 8.
Таблица 8 - Тарифы для населения на электроэнергию

	Показатель
	Ед. изм.
	1-е п/г 2026 г.
	2-е п/г 2026 г.
	1-е п/г 2027 г.

	Тариф
	за 1 кВт, с НДС
	6,84
	7,6
	7,6

	Срок действия тарифов
	
	01.01.2026 г-30.09.2026 г
	01.10.2026 г-31.12.2026 г
	01.01.2027 г-30.06.2027 г


Технические и технологические проблемы в системе:
- Значительное увеличение потребления электроэнергии МО Манаенское бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

Плата за подключение взимается на основании тарифов, утвержденных приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Тульской области.

2.5. Основные показатели системы газоснабжения
Одним из важнейших составляющих инфраструктуры МО Манаенское является состояние газификации. По территории сельсовета проходит сеть газопроводов, все села газифицированы.  Проложены разводящие сети по селу. Источником газоснабжения МО Манаенское является существующая АГРС.

Магистральный транспорт природного газа в Тульской области обеспечивает ООО «Газпром межрегионгаз Тула».
Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории МО Манаенское осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Тула».
Показатели системы газоснабжения представлены в таблице 9.
Таблица 9 - Показатели системы газоснабжения
	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Кол-во потребленного газа 
	тыс. м³/год
	1545,7

	Кол-во ГРС
	шт.
	-

	Кол-во ГРП
	шт.
	-

	Кол-во ШРП
	шт.
	-

	Количество абонентов получающие услуги газоснабже ния
	домовладений

шт.
	-

	Протяженность сети
	км
	15,2


Тарифы для населения на газоснабжения представлены в таблице 10.
Таблица 10 - Тарифы для населения на газоснабжение

	Показатель
	Ед. изм.
	1-е п/г 2026 г.
	С 01 октября 2026 г.

	Тариф для населения
	за 1 м³, с НДС
	8,6
	9,03



В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму. 
Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы, не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного покрова.
Плата за подключение взимается на основании тарифов, утвержденных приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Тульской области.
2.6. Основные показатели по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
Одним из основных факторов негативного воздействия на окружающую среду являются отходы производства и потребления (далее - отходы). Проблема отходов является комплексной, охватывает все области экономики и жизнедеятельности населения МО Манаенское. 
По данным МО Манаенское, сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории сельского поселения осуществляет автомобиль мусоровоз, который собирает скопившийся мусор по дворам и в местах сбора, после чего ввывозит для захоронения на свалку ТБО.

Объемы накопления отходов представлены в таблице 11.
Таблица 11 - Объемы накопления отходов
	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	накопление мусора в месяц
	 м³/год/ на1 чел.
	0,004

	накопление мусора в год
	м³/год/ на1 год.
	1,5


Среднегодовой прирост объемов образования отходов составляет 3-5%.

Твердые коммунальные отходы в своем составе содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования. 
Важнейшим условием обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, исключения вредного воздействия техногенных и антропогенных факторов на окружающую среду и человека является формирование инновационной и эффективной областной комплексной системы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами.
2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В МО Манаенское реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики  МО Манаенское и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. 

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде МО Манаенское направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. 

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения.
Все бюджетные учреждения и торгово-производственные предприятия на территории МО Манаенское оснащены приборами учета потребляемых ресурсов. Жилищный фонд на 100 % оснащен приборами учета потребляемых газа и электроэнергии и на 86 % - приборами учета потребляемой воды.
Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения. 
«Суворовские электрические сети», предоставляющие услуги электроснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.
Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или  и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления. 

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МО  МАНАЕНСКОЕ АРСЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Динамика и прогноз численности населения
Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. 
Количество постоянного населения МО Манаенское на 1 января 2017 года (по данным администрации) составляет 1922 человек. 
Численность постоянного населения МО Манаенское на перспективу будет следующей:

Таблица 12 – Прогноз численности населения
	Наименование населенного пункта
	Базовый период
(2017 год)
	Первая очередь

(2024 год)
	Расчетный срок (2039 год)

	МО Манаенское
	1922
	1979
	2177

	Итого
	1922
	1979
	2177


3.2. Прогноз развития застройки
Жилищный фонд на территории МО Манаенское представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками, малоэтажными двухквартирными домами и домами секционного типа. Общая площадь жилищного фонда МО Манаенское равна 64,8 тыс. м2, обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 33,7 м2. 

Строительства многоквартирных домов, а также зданий для социально-культурных учреждений на территории МО Манаенское на период действия Программы не планируется.

Жилищная застройка планируется в виде индивидуальных домов.

Изменения в промышленности на период действия Программы на территории МО Манаенское не планируется.
3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Успешная реализация Генерального плана МО Манаенское, и «Программы повышения энергетической эффективности на территории Арсеньевского района на 2014 - 2020 годы» позволили снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы представлены в таблице 13.
Таблица 13 - Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2039

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	Объем реализации электроэнергии
	тыс. кВт/ч
	1825,9
	1825,9
	1882,89
	1943,37
	2034,13
	2115,28
	2192,63
	2432,58
	3040,72

	Бюджетным организациям
	тыс. кВт/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Организации
	тыс. кВт/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Населению и прочим потребителям
	тыс. кВт/ч
	1825,9
	1825,9
	1882,89
	1943,37
	2034,13
	2115,28
	2192,63
	2432,58
	3040,72

	Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2017 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529

	Опущено тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	отопление
	тыс. Гкал
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Реализовано воды - всего
	тыс. м³
	140,16
	140,16
	145,29
	149,96
	156,31
	166,05
	172,05
	207,95
	261,99

	населению
	тыс. м³
	116,8
	116,8
	121,93
	126,6
	132,95
	142,69
	148,69
	184,59
	238,63

	бюджетным организациям
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочим организациям
	тыс. м³
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36

	Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2017 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Пропущено сточных вод-всего
	тыс. м³
	116,8
	116,8
	121,93
	126,6
	132,95
	142,69
	148,69
	184,59
	238,63

	в т. ч.
	

	от населения
	тыс. м³
	116,8
	116,8
	121,93
	126,6
	132,95
	142,69
	148,69
	184,59
	238,63

	от бюджетных организаций
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от прочих организаций
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2017 г.)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Реализация газа - всего
	тыс. м³
	1545,7
	1545,7
	1561,1
	1580,4
	1615,5
	1680,1
	1734,4
	1842,3
	2137,1

	в т. ч.
	

	бюджетным организациям
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Населению и прочим организациям
	тыс. м³
	1545,7
	1545,7
	1561,1
	1580,4
	1615,5
	1680,1
	1734,4
	1842,3
	2137,1

	прочих организаций
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2017 г.)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

	Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТБО всем потребителям, тыс. м³
	тыс. м³
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2017 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО МАНАЕНСКОЕ АРСЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.10.2013 г. N 359/ГС:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры МО Манаенское применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Манаенское без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

	Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по МО Манаенское  Арсеньевского района 

	Наименование
	Ед. измерения
	Расчетное значение критерия
	Примечание

	
	
	2017-2039
	 

	1
	2
	3
	 

	Размер регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
	 
	 
	 

	 -  при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина 6000 и менее рублей в месяц
	%
	10
	 

	 -  при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 6000 рублей в месяц, но не более 7500 рублей в месяц
	%
	15
	 

	 - при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 7500 рублей в месяц
	%
	22
	 

	Показатели от 05 декабря  2030 года N 90-ЗТО Закон ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


Таблица 14 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в МО Манаенское 
	Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по  МО Манаенское 

	Наименование
	Ед. измерения
	Расчетное значение критерия
	Примечание

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2039
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек:
	руб.
	2675
	2862
	3062
	3277
	3506
	3751
	3900,5
	4014
	5630,0
	-

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	5,1
	5,4
	6,2
	5,9
	6,4
	6,3
	6,4
	5,8
	5,6
	-

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК
	не более 18%

	Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР
	%
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	-

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК
	не более 20%

	Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР
	%
	80,3
	80,3
	85
	89
	92
	98
	98
	99
	100
	

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК
	не менее 87%

	Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК

	Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %
	%
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК
	не более 15%


4.2  Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки
Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по сбору и вывозу ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах 15-19:

Таблица 15 - Показатели спроса на коммунальные ресурсы, перспективная и новая нагрузка, степень охвата потребителей приборами учета
	Показатели
	ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2023-2027
	2028-2035

	Общая протяжённость сетей 
	км
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	Получено электроэнергии от поставщика
	тыс. кВт/ч
	1825,9
	1825,9
	1882,89
	1943,37
	2034,13
	2115,28
	2192,63
	2432,58
	3040,72

	Общий объём реализации электроэнергии
	тыс. кВт/ч
	1825,9
	1825,9
	1882,89
	1943,37
	2034,13
	2115,28
	2192,63
	2432,58
	3040,72

	Населению и прочим потребителям
	тыс. кВт/ч
	1825,9
	1825,9
	1882,89
	1943,37
	2034,13
	2115,28
	2192,63
	2432,58
	3040,72

	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения 
	чел.
	1922
	1922
	1922
	1960
	1967
	1979
	1992
	2058
	2177

	Охват потребителей приборами учета электроэнергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Новые нагрузки
	тыс. кВт/ч
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Таблица 16 – Развитие системы теплоснабжения
	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2039

	Установленная мощность котельных
	Гкал/час
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529

	Коэффициент использования мощности котельных
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая протяженность сетей 
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	тыс. Гкал/год
	0,0144
	0,0144
	0,0144
	0,0144
	0,0144
	0,0144
	0,0144
	0,0144
	0,0144

	Объём отпуска тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал/год
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217

	Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056


	0,056
	0,056

	Охват населения приборами учета 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 17 – Развитие системы водоснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2039

	Объём производства (подъём воды)
	тыс. м³/год
	140,16
	140,16
	145,29
	149,96
	156,31
	166,05
	172,05
	207,95
	261,99

	Подано воды в сеть
	тыс. м³/год
	140,16
	140,16
	145,29
	149,96
	156,31
	166,05
	172,05
	207,95
	261,99

	Объём потерь
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Уровень потерь
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объём реализации услуги централизованного водоснабжения
	тыс. м³/год
	140,16
	140,16
	145,29
	149,96
	156,31
	166,05
	172,05
	207,95
	261,99

	Населению
	тыс. м³/год
	116,8
	116,8
	121,93
	126,6
	132,95
	142,69
	148,69
	184,59
	238,63

	бюджетным организациям
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	прочим организациям
	тыс. м³/год
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения
	чел.
	1922
	1922
	1922
	1960
	1967
	1979
	1992
	2058
	2177

	Охват потребителей приборами учета холодной воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Общая протяжённость сетей
	км
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2
	45,2

	Новые нагрузки
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 18 – Развитие системы водоотведения

	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2039

	Фактическая производственная  мощность очистных сооружений
	тыс. м³ в сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-

	Общая протяжённость сетей
	км
	7,277
	7,277
	7,277
	7,277
	7,277
	7,277
	7,277
	7,277
	-

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	-

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения
	чел.
	2225
	2225
	2225


	2225


	2225


	2225
	2225
	2225
	-


Таблица 19 – Развитие системы газоснабжения
	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2039

	Объем потребленного газа
	тыс. м³
	1545,7
	1545,7
	1561,1
	1580,4
	1615,5
	1680,1
	1734,4
	1842,3
	2137,1

	Общая протяжённость сетей
	км
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2

	Фактический объем потерь в сетях
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Численность населения
	чел.
	1922
	1922
	1922
	1960
	1967
	1979
	1992
	2058
	2177

	Охват потребителей приборами учета 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4.3 Показатели потребления населением МО Манаенское каждого вида коммунального ресурса
Таблица 20 - Показатели потребления населением МО Манаенское каждого вида коммунального ресурса
	Индикаторы
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2039

	Удельное электропотребление
	тыс. кВт/чел в мес.
	0,079
	0,079
	0,082
	0,083
	0,086
	0,089
	0,091
	0,099
	0,12

	Удельное теплопотребление услуги отопления
	тыс. Гкал в мес.
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Удельное водопотребление
	тыс. м³ в мес./чел
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,006
	0,006
	0,006
	0,007
	0,009

	Удельное водоотведение
	тыс. м³ в мес/чел
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,006
	0,006
	0,006
	0,007
	0,009

	Удельное газоснабжение
	тыс. м³ в мес/чел
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	0,08

	Удельный объем сбора и вывоза ТБО
	м³ в мес/чел
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004


4.4 Показатели качества коммунальных ресурсов
Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. 

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг периодически пересматриваются, и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Манаенское без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); 

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; 

- уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 4.4.

4.5 Показатели надежности систем ресурсоснабжения
   Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 21.  Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 2.4.
 Таблица 21
	Наименование вида

ресурсоснабжения
	Показатели надежности

	Электрическая энергия 
	Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения

	Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения

	Водоснабжение 
	Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения

	Водоотведение
	Количество перерывов в водоотведении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения

	Газоснабжение
	Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения




Таблица 22 - Целевые показатели надежности (бесперебойности) работы систем ресурсоснабжения
	Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости СП
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2039

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в электроснабжении 

потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0

	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения
	4
	3
	2
	1
	5
	4
	4
	3
	2

	Количество перерывов в водоснабжении 

потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения
	2
	1
	1
	0
	2
	2
	2
	1
	1

	Количество перерывов в водоотведении 

объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


4.6 Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям

Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса представлены в таблице 23.
Таблица 23 - Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса
	Показатель
	Ед. изм.
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024-2030 год
	2031-2039 год 

	электрическая энергия
	кВт/ч на 1
человека населения
	0,95
	0,95
	1,07
	0,99
	1,03
	1,07
	1,1
	1,19
	1,44

	холодная вода
	м³ на 1 человека населения
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,072
	0,072
	0,075
	0,084
	0,108

	природный газ
	м³ на 1 человека населения
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,87
	0,8
	0,9


5 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие  МО Манаенское возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа  инвестиционных проектов МО Манаенское представлена: 

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования); 

- инвестиционными проектами в водоснабжении; 

- инвестиционными проектами в газоснабжении.
Таблица 24
	№ п/п
	Наименование проекта
	Стоимость, тыс. руб.

	 МО Манаенское 
	

	1
	Обязательные проекты:
	

	1.1
	Водоснабжение: Реконструкция сетей
	3000,0

	1.2
	Водоснабжение: Реконструкция подземного водозабора, замена оборудования на современные аналоги, установка автоматики 
	4000,0

	1.3
	Водоотведение: Реконструкция сетей 
	3500,0

	1.4
	Водоотведение: Реконструкция насосной станции
	550,0

	1,5
	Водоотведение: Система очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения в п. Центральный
	65950,0

	1.5
	Теплоснабжение: Перевод на однофазное питание с заменой сетевых насосов 
	840,0

	1.6
	Теплоснабжение: Замена котла ПВ 100
	180,0

	1.7
	Теплоснабжение: Замена теплотрассы 
	1980,0

	1.8
	Сбор и вывоз ТКО
	2000,0

	2
	Эффективные проекты:
	

	2.1
	Электроснабжение: Реконструкция сетей
	0

	2.2
	Электроснабжение: Реконструкция ТР
	0


Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
5.1 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
1. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться: 
 денежные средства бюджетов разных уровней;
 заемные денежные средства кредитных организаций; 
 привлеченные средства инвесторов; 
 прочие источники финансирования. 

Реализация проектов будет осуществляться:

 - действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы; 

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

 В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.: 

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения и газоснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

Таблица 25
	Источники инвестиций
	2017-2025
	2026
	2027
	2028-2039

	Водоснабжение 13444,2
	

	Областной бюджет
	6444,2
	0
	2835,0
	3780,0

	Местный бюджет
	6089,8
	0
	165,0
	220,0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Водоотведение 70000,0
	

	Областной бюджет
	0
	0
	66150,0
	66150,0

	Местный бюджет
	0
	0
	3850,0
	3850,0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Электроснабжение 

0
	

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Теплоснабжение 3185,8
	

	Областной бюджет
	175,6
	0
	945,0
	3010,58

	Местный бюджет
	10,2
	0
	55,0
	175,2

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Газоснабжение 0
	

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Сбор и вывоз ТБО 3624,4
	

	Областной бюджет
	1535,06
	0
	0
	3425,06

	Местный бюджет
	89,34
	0
	0
	199,34

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0


Как видно из таблицы, из общей суммы финансирования Программы 94,5% предполагается инвестировать из средств областного бюджета, 5,5 % предполагается из средств местного бюджета.

 Источники инвестиций:
	 Направление деятельности, в том числе по бюджетам  
	2021-2025
	2026
	2027
	2028-2031
	всего

	Водоснабжение
	6444,2
	0
	3000
	4000
	13444,2

	Областной
	6089

,769
	0
	2835
	3780
	12704,769

	Местный
	354,431
	0
	165
	220
	739,431

	Водоотведение
	0
	0
	0
	70000
	70000

	Областной
	0
	0
	0
	66150
	66150

	Местный
	0
	0
	0
	3850
	3850

	Теплоснабжение
	185,8
	0
	1000
	2000
	3185,8

	Областной
	175,581
	0
	945
	1890
	3010,581

	Местный
	10,219
	0
	55
	110
	175,219

	ТБО
	1624,4
	0
	0
	2000
	3624,4

	Областной
	1535,058
	0
	0
	1890
	3425,058

	Местный
	89,342
	0
	0
	110
	199,342

	Всего 
	8254,4
	0
	4000
	78000
	90254,4

	Областной
	7800,408
	0
	3780
	73710
	85290,408

	Местный
	453,992
	0
	220
	4290
	4963,992


На период 2017 – 2039 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 26
	Услуги
	Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб.

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2039

	Холодное водоснабжение, за 1 м³ 
	20,43
	21,7
	22,84
	23,57
	25,5
	27,5
	32,32
	33,32
	32,64
	37,75
	38,88
	40,77

	Водоотведение, за 1 м³ 
	9,75
	10,97
	12,39
	11,44
	12,3
	13,2
	15,4
	15,4
	18,07
	18,5
	19,04
	19,61

	Теплоснабжение, за 1 Гкал 
	2168,37
	2284,32
	2306,48
	2405,08
	2405,58
	2602,81
	2722,45
	2722,45
	3399,3
	3457,08
	н/д
	н/д

	Газоснабжение, за 1 м³
	5,31
	5,7
	5,9
	6,06
	6,06
	6,43
	6,98
	6,98
	8,47
	8,61
	н/д
	н/д

	Электроснабжение, 

за 1 кВт/час
	2,71
	2,9
	3,05
	3,2
	3,2
	3,53
	3,84
	3,9
	4,71
	4,79
	н/д
	н/д


Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.
Прогноз совокупного платежа населением за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности проведен согласно приказа министерства регионального развития российской федерации от 23 августа 2010 года № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».
- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%;

-  Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%;

-  Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%;

-  Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 27 приведены результаты расчета.

Таблица 27
	Наименование критерия доступности
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2039

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	5,1
	5,4
	6,2
	5,9
	6,4
	6,3
	6,4
	5,8
	5,6

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	80,3
	80,3
	85
	89
	92
	98
	99
	99
	100

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13


	0,13


5.2 Управление программой
1. Ответственным за реализацию программы является Глава МО Арсеньевского района Тульской области.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Арсеньевского района Тульской области.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного. 

5. Корректировка Программы осуществляется после утверждения работы до 1декабря следующего года.
6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1 Перспективные показатели развития МО Манаенское.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры МО Манаенское в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах представлена землями сельскохозяйственного назначения.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

- развитие рекреационной зоны;

прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения 

- увеличение обеспеченности жилищным фондам на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения. 

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития МО Манаенское. 
6.2 Характеристика МО Манаенское 
МО Манаенское находится в Российской Федерации, Тульской области, в Арсеньевский районе.

Тульская область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины, занимая северо-восточную часть Среднерусской возвышенности (высоты до 293 м), в пределах степной и лесостепной зон. Протяженность территории области с севера на юг - 200 км, с запада на восток - 190 км

Административно. Тверская область граничит: на севере и северо-востоке с Московской, на востоке - с Рязанской, на юго-востоке и юге с Липецкой, на юге и юго-западе с Орловской, на западе и северо-западе с Калужской областями. 

Территория области составляет 120374 км². Численность населения на 1 января по данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на начало 2015 г. 1304348 чел. 

Расстояние от центра Тулы до центра Москвы 185 км 

Административный центр – город Тула.
Административное деление области включает семь городских округов, девятнадцать муниципальных районов, двадцать три городских поселений, пятьдесят четыре сельских поселений.

Арсеньевский район расположен на юго-западе Тульской области. Район граничит: с Белёвским, Одоевским, Плавским и Чернским районами Тульской области, с Болховским районом Орловской области. 

Территория района занимает 1096 км2. Конфигурация района сильно изрезана, повышается с запада на восток.

Административный центр района является рабочий посёлок Арсеньево.

Население Арсеньевский района Тульской области, по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на начало 2014 года, составляло 10082 человек. 

В состав муниципального образования «Манаенское муниципальный район» входят:

1 посёлок городского типа Арсеньево;

2 сельских поселения:

1) Астаповское — центр деревня Астапово

2) Манаенское — центр поселок Центральный

Всего в муниципальном районе – 103 сельских населенных пункта.
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Рисунок Положение МО Манаенское в системе расселения Арсеньевского района Тульской области
Общая площадь территории по данным обмера опорного плана МО Манаенское – 38960 га, административный центр – поселок Центральный.
МО Манаенское граничит: с Белевским районом Тульской области на северо-западе, с МО Астаповское Арсеньевского района Тульской области на востоке, с Чернским районам Тульской области на юго-востоке, с Орловской областью на юго-западе.

Климат
Климат лесостепной зоны, в которой находится Арсеньевский район, является переходным от сравнительно умеренного, характерного для западных областей, к континентальному безлесных юго-восточных областей Европейской части России, с умеренно холодной зимой и тёплым неустойчивым летом 

Самым тёплым месяцем является июль с максимальной температурой +37 ºС, а самым холодным - январь с минимальной температурой -42 ºС. Среднегодовая температура воздуха +4,3 ºС.

Первые заморозки наступают обычно в конце сентября, а последние - в первой половине мая.

Продолжительность безморозного периода с температурой выше 0ºС составляет в среднем около 145 дней.

Среднемесячная относительная влажность воздуха находится в пределах 66-89%, причём наименьшая отмечается в июне-июле, а наибольшая - в ноябре 

Максимальное количество осадков попадает на тёплый период (70% от общего количества осадков).

В период вегетации растений больше всего осадков выпадает в июле и сравнительно мало в мае.

В июле и в первой половине августа нередко выпадают ливневые дожди, вызывающие сильную эрозию почвы в виде смыва пахотного горизонта и размыва балок и оврагов.

В зимний период минимум осадков (22 мм) приходится на февраль.

Снежный покров появляется в середине ноября и держится в среднем 140 дней до середины апреля. Нарастание снежного покрова идёт медленно и максимальной толщины (39 см) достигает в феврале месяце 

Высота снежного покрова достаточна для благоприятной перезимовки озимых культур и плодовых насаждений.

Наибольшая глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается равной 1,3 м, а супесей и мелко зернистых песков – 1,6 м.

Преобладающие являются ветры западного и юго-западного направлений. Средние скорости ветра зимой больше, чем летом: в январе – 5,2, декабре 4,0 м/с.
6.3 Прогноз численности (демографический прогноз)

Среднегодовая численность населения МО Манаенское на 2017 год составила 1922 человека. Средний размер семьи в МО Манаенское составляет 3 человека. 

На расчетный срок планируется увеличение населения.  Увеличение численности населения территории планирования будет происходить главным образом за счет рождаемости и миграционного прироста. 

Расчет перспективной численности населения МО Манаенское с учетом демографической обстановки.

Таблица 28
	Наименование населенного пункта
	Базовый период
(2017 год)
	Первая очередь (2024)
	Расчетный срок
(2039 год)

	МО Манаенское
	1922
	1979
	2177

	Итого
	1922
	1979
	2177


6.4 Прогноз развития застройки МО  Манаенское
Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность не превышает стандарт комфортного жилья, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда будет использоваться стандарт комфортного жилья, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого на расчетный срок целесообразно использовать стандарт комфортного дома (21 м2/чел.). Новое жилищное строительство предполагается для прирастающего и переселяемого населения, а также населения ветхого жилищного фонда.

В таблице 28 представлены основные показатели жилищного фонда МО Манаенское.

Таблица 29
	Убыль жилищного фонда, тыс. м2
	Сохраняемый

существующий жилищный фонд, тыс. м2
	Новый жилищный фонд,

тыс. м2
	Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2
	Обеспеченность

жилищным фондом на одного человека, м2

	Существующее положение

	-
	64,8
	-
	64,8
	33,7

	Расчетный срок – 2035 год

	-
	64,8
	-
	-
	-


Таблица 30 – Уровень обеспеченности жилфонда инженерной инфраструктурой
	Вид инженерного оборудования
	Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2
	Уровень обеспеченности, %

	Водоснабжение
	-
	-

	Водоотведение (канализация)
	-
	-

	Централизованное отопление
	-
	-

	Газоснабжение
	-
	-

	Электроснабжение
	-
	-


В последние годы в МО Манаенское активизировалась работа по реализации государственной и областных целевых программ по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, областного и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счёт государственного и областного бюджетов.    

 Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач. Цели жилищной политики ранее были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.
6.5. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения
Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 г. № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ».

2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2024 г. № 722 "Об установлении размера регионального стандарта стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг"
Среднедушевой доход населения за 2025 г. – 17 733,0 руб. 

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ в МО Астаповское Арсеньевского района на каждого члена семьи, зарегистрированных  в многоквартирных домах,  состоящей из:

- трех и более человек – 2 443,6 руб в месяц; 

- двух человек – 2 751,73 руб. в месяц; 

- одиноко проживающего – 3 870,63 руб. в месяц.

То же, зарегистрированных в жилых домах:

- трех и более человек – 2 443,6 руб. в месяц; 

- двух человек – 2 751,73 руб. в месяц; 

- одиноко проживающего – 3 870,63 руб. в месяц.
Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м² общей площади жилого фонда МО р.п. Арсеньево. 

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Дх22%

Ппред. = ------------------

100х18м2

где: Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц; 

18 м²– установленный региональный стандарт на 2026 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.; 

22 %– установленный региональный стандарт на 2026 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе. 

При сложившемся на территории МО Астаповское Арсеньевского района  среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2026 год составит 216,74 руб./м2 в месяц.  

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ превышает предельный уровень платежей. Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в месяц по Арсеньевскому району Тульской области установлен  постановлением Правительства Тульской области от 26.12.2024 № 722.

Основание:

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в месяц по Арсеньевскому району Тульской области установлен  постановлением Правительства Тульской области от 26.12.2024 № 722.

Проведенный анализ данных показателей выявил недостаточный уровень платежеспособной возможности населения МО Астаповское Арсеньевского района  на 2026 год. 

6.6 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Таблица 31 – Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению
	  
	Объем, тыс. м³

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2023-2027
	2028-2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                                                      ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	население
	116,8
	116,8
	121,93
	126,6
	132,95
	142,69
	148,69
	184,59
	238,63

	бюджетные организаци
	-
	-
	-
	--
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие организаци
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36
	23,36

	Всего:
	140,16
	140,16
	145,29
	149,96
	156,31
	166,05
	172,05
	207,95
	261,99

	                                                                       ВОДООТВЕДЕНИЕ

	население 
	116,8
	116,8
	121,93
	126,6
	132,95
	142,69
	148,69
	184,59
	238,63

	бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	--

	Всего:
	116,8
	116,8
	121,93
	126,6
	132,95
	142,69
	148,69
	184,59
	238,63


Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2039 года планируется – 1396,75 кВт/час на 1 чел. в год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий. 

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития МО Манаенское, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере. Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи строительством газопровода и присоединения новых потребителей и будет составлять к концу 2035 года – 2137,1 тыс. м³.

6.7 Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры

6.7.1 Водоснабжение
На территории МО Манаенское услуги по водоснабжению оказывает МУП  МО Арсеньевский район «УК ЖКХ».
Основные особенности системы водоснабжения:
В качестве источника водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через скважины. Существующие сети водопровода полиэтиленовые, асбестоцементные и стальные диаметром от 32 мм до 100 мм. Общая протяженность существующих сетей – 34,8 км. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
6.7.2 Водоотведение
Водоотведение МО Манаенское осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем.

Система водоотведения МО Манаенское развита слабо. Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации работают в основном с перегрузкой, как правило, сточные воды, прошедшие очистку, не соответствуют установленным нормам ПДС и ПДК и отнесены к категории недостаточно очищенных. Большая их часть оказывает негативное влияние на качество воды водоемов.

В МО Манаенское положение усугубляется проблемой использования и хранения навозосодержащих стоков от общественного и личного животноводства. На очистных сооружениях не внедряются современные технологии очистки.

Большинство очистных сооружений построено 45-35 лет назад и имеют износ 90-100%.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

6.7.3 Теплоснабжение
Теплоснабжение в МО Манаенское осуществляется: в частных домах от печей и котлов на природном газе, общественных зданий от котельных. 
6.7.4 Электроснабжение
Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ 10-0,4 кВ, реконструкция Трансформаторов и строительство новых сетей для подключения новых абонентов.
Характеристика проблемы:
- Значительное увеличение потребления электроэнергии МО Манаенское бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.
Износ сетей и линейных объектов составляет 60%
1. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.
2. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор.
6.7.5 Газоснабжение
Источником газоснабжения МО Манаенское являются существующие ГРС, ГРП, ГРПШ

Протяженность существующих газовых сетей составляет 15,2 км. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения предусмотрены в соответствующей схеме развития газоснабжения.

6.7.6 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. 
В МО Манаенское вывоз мусора осуществляет автомобиль мусоровоз, который собирает скопившийся мусор по дворам и местам скопления в контейнерах. Норма накопления за год составляет 1,5 м³ на человека в год.

6.8 Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения
Таблица 32
	Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости СП
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2021-2039

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в электроснабжении 

потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоснабжении 

потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоотведении 

объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



6.9 Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации
Реализация политики энергосбережения на территории МО Манаенское, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения, поставленных программой энергосбережения задач, реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп, для объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии). 

6.10 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Таблица 33
	
	
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2039

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	

	1.1
	Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по сельскому поселению
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Доля износа сетей водоснабжения
	%
	80
	80
	78
	58
	37
	26
	24
	0
	0

	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	
	

	.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по сельскому поселению
	%
	5
	5
	50
	60
	60
	70
	75
	80
	100

	2.2
	Доля износа объектов водоотведения
	%
	85
	85
	78
	58
	37
	26
	24
	0
	0

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	

	3.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по сельскому поселению
	%
	98
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2
	Доля износа объектов газоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	

	4.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по сельскому поселению
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.2
	Доля износа сетей электроснабжения
	%
	60
	49
	38
	28
	17
	6
	5
	0
	0

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	

	5.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего по сельскому поселению
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.2
	Доля износа сетей теплоснабжения
	%
	70
	70
	70
	50
	50
	30
	25
	0
	0

	СИСТЕМА СБОРА И ВЫВОЗА ТБО
	
	
	

	6.1
	Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


6.11 Перспективная схема водоснабжения МО Арсеньевского района Тульской области
Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2039 года. 

В рамках реализации схемы предполагаются – строительство новой ветки водоснабжения для обеспечения всех жителей центральным водоснабжением реконструкция и закольцовка водопроводной сети. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, потребуется 13,5 млн. руб. 
6.12 Перспективная схема водоотведения МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области
В рамках реализации схемы предполагаются реконструкция канализационной сети и насосной станции. Выделение средств на систему водоотведения планируется в размере 70,0 млн. руб.
6.13 Перспективная схема обращения с ТБО  МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области
Одной из задач администрации муниципальных образований любого уровня является задача организации сбора отходов на своей территории, создание эффективной системы обращения с отходами. Современная система обращения с отходами предполагает охват всех источников их образования: производственные предприятия, объекты инфраструктуры, населенные пункты. 

Она включает в себя несколько этапов обращения с отходами: образование, сбор, временное накопление (хранение), транспортировка и захоронение или переработка. 

Схема очистки территории - проект, направленный на решение комплекса работ по организации сбора, вывоза, переработке, утилизации, обезвреживания бытовых отходов и уборки территорий. Необходимость еѐ разработки определена "Санитарными правилами содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). 

Схема санитарной очистки территории должна содержать: 

- сведения о МО и природно-климатических условиях; 

- материалы по существующему состоянию и развитию МО на перспективу; 

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки; 

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов; 

- расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;


- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий; 

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ.

Схема санитарной очистки территории может разрабатываться администрацией без привлечения подрядной организации. Таким образом, бюджет поселения не несет дополнительных затрат. 

По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме обращения с ТБО, потребуется 2,0 млн. руб. 

6.14 Перспективная схема теплоснабжения МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области
В рассматриваемом периоде строительство новых источников теплоснабжения, тепловых сетей и подключение новых потребителей не планируется, планируется перевод на однофазное питание, с заменой сетевых насосов, реконструкция теплотрассы и замена котла, на реализацию потребуется 3,2 млн. руб. 

6.15 Перспективная схема электроснабжения МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области
Перспективная схема электроснабжения поселения разрабатывается организацией, оказывающей услуги транспортировки и передачи электроэнергии – «Суворовские электрические сети». Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2039 года. 
6.16 Перспективная схема газоснабжения МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области
Мощности существующей АГРС достаточно, для того что бы обеспечить газом всех подключенных потребителей. Инвестиционные мероприятия не целесообразны. 

6.17 Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области
Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области на 2017 – 2039 года.

Таблица 34

	№п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2018-2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2039

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	12

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Реконструкция сетей
	4774,2
	1774,2
	0
	3000,0
	0
	0

	
	Реконструкция подземного водозабора, замена оборудования на современные аналоги, установка автоматики, водонапорные башни  
	8900,0
	4670,0
	0
	0
	2000,0
	                        2000,0

	
	Итого:
	13444,2
	6444,2
	0
	3000,0
	2000,0
	2000,0

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	1
	Реконструкция сетей
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	2500

	2
	Реконструкция оборудования водоотведения 
	550,0
	0
	0
	0
	550,0
	0

	3
	Система очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения в п. Центральный 
	65950,0
	0
	0
	0
	0
	65950,0

	Итого:
	70000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1550,0
	68450,0


6.18 Инвестиционные проекты по теплоснабжению МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области на 2017 – 2039 года.

Таблица 35
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2017-2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2039

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	12

	1
	Перевод на однофазное питание с заменой сетевых насосов
	
	185,8
	0
	0
	840,0
	0

	2
	 Замена котла ПВ 100
	
	
	0
	180,0
	0
	1980,0

	3
	 Замена теплотрассы 
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	3185,8
	185,8
	0
	180,0
	840,0
	1980,0


6.19 Инвестиционные проекты по электроснабжению МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области


Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области на 2017 – 2039 года.

Таблица 36
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2039

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Реконструкция сетей, ТР
	3800,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого:
	3800,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


6.20 Инвестиционные проекты по газоснабжению МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области
Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области на 2017 – 2039 года.

Таблица 37
	№п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2039

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


6.21 Инвестиционные проекты по сбору, вывозу сбору и вывозу ТБО МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области
Программа инвестиционных мероприятий по сбору и вывозу ТБО МО Манаенское Арсеньевского района Тульской области на 2017 – 2039 года.
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2017-2025
	2026
	2027
	2028-2039
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	1
	Реконструкция и установка контейнерных площадок
	3624,4
	1624,4
	0
	2000,0
	2000,0
	

	Итого:
	3624,4
	1624,4
	0
	2000,0
	2000,0
	


Таблица 38

6.22 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах: 

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе); 

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций. 

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, газоснабжения. 
Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа). 

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления. Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования. 
Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов. 

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ. Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977. Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы. 

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.  

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами. 

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам. Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5. 
6.23 Источники и объемы инвестиций по проектам
Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают: 

-  внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение; 

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

- местный бюджет. 

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 90 254,4 тыс. руб., в том числе по источникам:

- средства местного бюджета – 4 969,9 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета – 85 290,4 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 0 тыс. руб. 

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий. 

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Тульской области, МО Манаенское, утверждающих бюджет. 

Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили: 

Электроснабжение – 0 тыс. руб.;

Водоснабжение – 13 444,2 тыс. руб.;

Водоотведение – 70 000,0 тыс. руб;

Газоснабжение – отсутствуют;

Теплоснабжение – 3 010,58 тыс. руб;

ТБО – 3 624,4 тыс. руб. 

Характеристика основных источников финансирования Федеральный бюджет областной и муниципальный бюджет.
Заемные средства 

Энергосервисные компании

 Структура финансирования ПКРСКИ
Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования ПКРСКИ, была определена структура финансирования. Данные по структуре содержатся в таблице. Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий ПКРСКИ в большей степени из внебюджетных источников – заемные средства (кредиты банков, международных финансовых организаций, лизинг) и энергосервис (средства энергосервисных компаний и их партнеров).

6.24 Финансовые потребности по реализации программы
В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и  рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02.  Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2039 года отражена в таблице 39. 

	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Итого
	Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	
	
	2017-2025
	2026
	2027
	2028-2039

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Мероприятия в сфере водоснабжения
	БС
	13444,2
	6444,2
	0
	3000,0
	4000,0

	
	ВС
	0
	0,0
	0,0
	0
	0

	Итого
	
	13444,2
	6444,2
	0
	3000,0
	4000,0

	Мероприятия в сфере водоотведения
	БС
	70000,0
	0,0
	0,0
	0
	70000,0

	
	ВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого
	
	70000,0
	0,0
	0,0
	0
	70000,0

	Мероприятия в сфере газоснабжения
	БС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	
	ВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	Итого
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	Мероприятия в сфере электроснабжения
	БС
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0

	
	ВС
	0
	0,0
	0
	0
	0

	Итого
	
	2683,2
	0,0
	0
	0
	

	Мероприятия в сфере теплоснабжения
	БС
	3185,8
	185,8
	0,0
	1000,0
	2000,0

	
	ВС
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0

	Итого
	
	3185,8
	185,8
	0,0
	1000,0
	2000,0

	Мероприятия в сфере сбора и вывоза ТБО
	БС
	3624,4
	1624,4
	0,0
	0,0
	2000,0

	
	ВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	Итого:
	
	3624,4
	1624,4
	0,0
	0,0
	2000,0

	ВСЕГО, в том числе:
	90254,4


	8254,4
	0
	4000,0
	78000,0

	БС - бюджетные средства
	90254,4
	8254,4
	0
	4000,0
	78000,0

	ВС - внебюджетные средства
	0
	0,0
	0
	0
	0


Таблица 39

Объемы финансирования Программы на 2017-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

6.25 Модель для расчета программы
Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от администрации поселения, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса. 

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2017 год.  Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Манаенское на 2018-2039 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза бытовых отходов в соответствии с потребностями МО Манаенское;
- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории МО Манаенское;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики МО Манаенское в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.
- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО Манаенское;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.
0

